$SSI:zhtmls/zwms.css;

기본 설정
* 기본도메인 | 메일서버에서 사용할 기본 도메인을 입력하는 곳입니다. 아이디가 root 라면 Email주소는 'root@도메인' 이 됩니다.
* 메일서버 IP | 웹폴더 링크나 수신확인 링크를 구성하는데 사용할 메일서버의 IP 또는 그에 상응하는 도메인을 입력하는 곳입니다.
* 관리자이름 | 전체메일 발송시 이 이름이 편지 발송자명이 됩니다.
* 관리자메일주소 | 폼메일이나 전체메일 발송시 이 메일주소가 편지 수신자 또는 발송자가 됩니다.
다중 도메인 | 기본도메인 외에 추가로 사용할 도메인을 등록하는 곳입니다. 호스팅용으로 운용시에는 계정에 메일주소를 할당하도록 되어 있으므로 여기에 고객의 도메인을 등록할 필요는 없습니다.
신규 계정 초기값 설정
편지 | 신규등록자에게 할당해 줄 최대 보관 가능한 편지 갯수입니다.
편지함 | 신규등록자에게 할당해 줄 최대 생성 가능한 편지함 갯수입니다.
주소록 | 신규등록자에게 할당해 줄 최대 등록 가능한 주소록 갯수입니다.
주소록그룹 | 신규등록자에게 할당해 줄 최대 등록 가능한 주소록그룹 갯수입니다.
외부메일설정 | 신규등록자에게 할당해 줄 최대 등록 가능한 외부 POP3 서버 갯수입니다.
편지분류설정 | 신규등록자에게 할당해 줄 최대 등록 가능한 편지분류 필터 갯수입니다.
발송자관리 | 신규등록자에게 할당해 줄 최대 등록 가능한 수신허용/거부 발송자 갯수입니다.
계정용량 | 신규등록자에게 할당해 줄 계정용량입니다. '0' 으로 설정하면 용량제한을 하지 않습니다.
계정상태 | 신규등록자를 즉시 받아들일지, 아니면 관리자 임의로 할지를 결정합니다. 이 값이 '정상' 이 아니면 신규등록 후 관리자가 '정상' 으로 변경해 주어야 사용이 가능해집니다. '정상' = 즉시 사용 가능 '신규' = 관리자가 승인 필요 '중지' = 삭제 예정인 사용자 '취소' = 완전 삭제 대상자 '신규', '중지',' 취소' 는 정상 사용이 안되는 점에서는 같으며, 사용자 현황 파악을 쉽게 하기 위해 구분한 것으로 '사용자목록' 에서 수정 가능합니다.
RBL/SPF 검사 | 신규등록자에게 적용할 RBL/SPF 검사 설정입니다. '스팸편지함' = 불법메일을 수신하여 스팸편지함에 저장 '거부' = 불법메일을 수신하지 않고 거부 '받은편지함' = 불법메일을 수신하여 받은편지함에 저장 이 값이 '거부' 이면 신규가입자는 불법메일을 거부하는 상태로 설정됩니다.
스팸/바이러스 | 신규등록자에게 적용할 스팸/바이러스 패턴검사 설정입니다. '스팸편지함' = 불량메일을 수신하여 스팸편지함에 저장 '거부' = 불량메일을 수신하지 않고 거부 '받은편지함' = 불량메일을 수신하여 받은편지함에 저장 이 값이 '거부' 이면 신규가입자는 불량메일을 거부하는 상태로 설정됩니다.
웹메일 설정
웹메일 접속 | 웹메일 로그인을 허용할지, 금지할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '허용' = 웹메일 로그인 허용 '금지' = 웹메일 로그인 금지 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
IP 세션 사용 | 웹메일 계정 인증에 IP 세션을 사용하지 않을지, 사용할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '해제' = 사용하지 않음 '적용' = 사용 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
쿠키세션 사용 | 웹메일 계정 인증에 쿠키 세션을 사용하지 않을지, 사용할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '해제' = 사용하지 않음 '적용' = 사용 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다. 로그아웃을 하지 않으면 웹메일 최종 사용 시각부터 설정된 유효기간동안 쿠키 세션을 유지합니다.
난수세션 사용 | 웹메일 계정 인증에 난수 세션을 사용하지 않을지, 사용할지, 일부 페이지를 제외하고 사용할지를 결정합니다. '해제' = 사용하지 않음 '적용' = 사용 '일부' = 일부 페이지를 제외하고 사용 이 값이 '일부' 이면 로그인, 로그아웃, 계정정보수정, 계정삭제(실제로는 계정중지로 됨) 작업시에는 난수 세션을 적용하지 않습니다.
웹메일 최대수신자수 | 웹메일에서 편지 작성시 지정할 수 있는 최대 수신자 수입니다.
첨부파일 링크처리 기준 | 웹메일에서 편지 작성시 첨부파일과 웹폴더첨부의 합계용량이 설정값을 초과하면 웹폴더 링크로 처리합니다. 발송부하 조절 목적이나 수신서버의 용량제한을 감안하여 적절한 값으로 정할 수 있습니다. '0' 으로 설정하면 용량제한을 하지 않습니다.
지운편지함 사용 | 메일 삭제시 바로 삭제할지, 지운편지함으로 이동할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '삭제' = 바로 삭제 '보관' = 지운편지함으로 이동 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
EML 파일 보존 | 메일 삭제시 EML 파일을 삭제할지, 보존할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '삭제' = 목록에서 삭제하고 EML 파일도 삭제 '보관' = 목록에서 삭제하고 EML 파일은 보존 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
웹폴더 용량 무제한 | 이 값이 체크되어 있으면 웹폴더에 들어 있는 파일 용량을 계정용량에 합산하지 않습니다.
계정 신규가입 금지 | 이 값이 체크되어 있으면 익명 접속자가 계정을 가입할 수 없습니다.
POP3 클라이언트 설정
POP3 접속 | POP3 로그인을 허용할지, 금지할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '허용' = POP3 로그인 허용 '금지' = POP3 로그인 금지 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
반복 전송 | 이미 전송한 메일을 다음 전송시 생략할지, 반복적으로 다시 전송할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '해제' = 반복 전송 해제 '적용' = 반복 전송 적용 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
모바일 반복 전송 | 이미 모바일기기로 전송한 메일을 다음 전송시 생략할지, 반복적으로 다시 전송할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '해제' = 반복 전송 해제 '적용' = 반복 전송 적용 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
전송메일 보존 | 전송한 메일을 아웃룩 설정에 따라 처리할지, 보존할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '아웃룩설정' = 아웃룩 설정에 따라 보존 또는 삭제 처리 '보존' = 편지함에 보존 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다. 환경변수와 계정설정을 조합한 최종 상태가 반복전송 적용, 전송메일 보존인 경우에 아웃룩에서 복사본저장이 되어 있지 않으면 동일 메일이 반복적으로 배달되어 아웃룩 편지함에 쌓이게 됩니다.
전송 갯수 | 한번에 아웃룩으로 전송할 수 있는 최대 메일 갯수입니다.
모바일 전송 갯수 | 한번에 모바일기기로 전송할 수 있는 최대 메일 갯수입니다.
모바일 첨부전송 제한 | 모바일기기에서 접속시 메일용량이 설정값을 초과하면 첨부파일을 제외하고 전송합니다. 모바일기기의 용량제한을 감안하여 적절한 값으로 정할 수 있습니다. '0' 으로 설정하면 제한을 하지 않습니다.
릴레이 발송계정 인증 | 아웃룩의 POP3 사용자 인증 여부에 따라 발송을 거부할지, 허용할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. 허용되어 있으면 아웃룩의 IP가 인증되어 있지 않더라도 아웃룩에 등록된 아이디/패스워드로 사용자 인증이 되면 릴레이를 허용합니다. '거부' = 발송 거부 '허용' = 발송 허용 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다. 발송자 메일주소에 대한 검사 수준은 다음과 같습니다. '통과' = 발송자 메일주소를 검사하지 않음 '누락' = 발송자 메일주소가 없거나 메일주소 형식이 아니면 거부 '상이' = 발송자 메일주소가 계정 메일주소와 다르면 거부 '이상' = 누락 또는 상이 옵션에 해당하면 거부 기능을 사용하려면 아웃룩 계정 속성 서버 페이지에서 다음과 같이 설정하세요. 받는 메일 서버 '보안 암호 인증을 사용하여 로그온' 언체크 보내는 메일 서버 '인증 필요' 체크 설정 버튼 누른 다음 '받는 메일 서버와 동일한 설정 사용' 체크
릴레이 발송메일 저장 | 이 값이 체크되어 있으면 아웃룩에서 발송하는 메일을 발송자 계정에 복사하여 저장합니다.
POP3 EML 파일 보존 | 메일 삭제시 EML 파일을 삭제할지, 보존할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '삭제' = 목록에서 삭제하고 EML 파일도 삭제 '보관' = 목록에서 삭제하고 EML 파일은 보존 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
발송 설정
응답대기 시간제한 | 메일을 보내거나 받을 때 상대방 컴퓨터가 여기서 지정한 시간동안 응답이 없으면 접속을 해제합니다.
발송 간 대기시간 | 발송메일이 있는지 검색하는 주기입니다.
발송 재시도 설정 | 발송메일이 생성된 후 설정된 시간이 경과하면 더 이상 발송 시도를 하지 않고 발송을 취소합니다. 단, 재발송 시도가 완료되지 않은 수신자가 있는 경우에는 취소하지 않습니다. 각 수신자에 대하여 설정된 횟수만큼 발송을 시도하며, 메일 작성시 적용되므로 메일 작성 후의 발송 단계에서는 설정을 변경하더라도 적용되지 않습니다. 네트워크나 수신서버의 장애로 판단되는 경우에만 적용하며, 명시적으로 거부된 경우에는 최대 횟수 전이라도 실패 처리합니다.
단일 MX 사용 | 이 값이 체크되어 있으면 수신처에 여러개의 메일서버(MX)가 있더라도 우선순위가 높은 하나의 MX에게만 메일 발송을 시도합니다. 대량발송을 빨리 끝내야 하는 경우에 적용합니다.
MX 간 대기시간 | 수신처에 여러개의 메일서버(MX)가 있는 경우에 MX들을 순환하며 메일을 발송할 때 폭탄메일로 간주되지 않기 위하여 각 MX에 대한 발송 시도 사이에 부여하는 대기시간입니다.
동시발송 프로세스 | 동시에 발송할 수 있는 발송프로세스 최대 갯수입니다.
처리용량 제한 | 메일 송수신시 메일 하나당 허용할 최대 용량입니다. '0' 으로 설정하면 용량제한을 하지 않습니다.
계정 발송제한값 적용 | 이 값이 체크되어 있으면 계정에 설정된 발송제한 설정이 적용됩니다.
자동메일 문자세트 생략 | 이 값이 체크되어 있으면 자동응답메일, 알림메일, 반송메일 등 자동으로 생성되는 메일에 문자세트를 지정하지 않습니다.
자동메일 취소 | 이 값이 체크되어 있으면 자동응답메일, 알림메일, 반송메일 등 자동으로 생성되는 메일을 발송하지 않고 취소합니다.
발송 제한 도메인 | 설정해 둔 도메인의 수신자에게는 메일을 발송하지 않습니다.
대량발송 설정
대량메일 전용엔진 | 동시 수신자가 설정된 값을 초과하면 대량발송 전용엔진을 통해 설정된 채널값으로 분기하여 (병렬&멀티프로세싱) 발송합니다. (병렬&멀티프로세싱) 발송시에는 "최대 동시발송수" 에 설정된 수신자수 만큼을 1채널에 할당하여 동시발송을 수행합니다. 본 기능은 v2 Pro 에서만 사용할 수 있습니다.
응답대기 시간제한 | 메일을 보내거나 받을 때 상대방 컴퓨터가 여기서 지정한 시간동안 응답이 없으면 접속을 해제합니다.
발송 간 대기시간 | 발송메일이 있는지 검색하는 주기입니다.
발송 재시도 설정 | 발송메일이 생성된 후 설정된 시간이 경과하면 더 이상 발송 시도를 하지 않고 발송을 취소합니다. 단, 재발송 시도가 완료되지 않은 수신자가 있는 경우에는 취소하지 않습니다. 각 수신자에 대하여 설정된 횟수만큼 발송을 시도하며, 메일 작성시 적용되므로 메일 작성 후의 발송 단계에서는 설정을 변경하더라도 적용되지 않습니다. 네트워크나 수신서버의 장애로 판단되는 경우에만 적용하며, 명시적으로 거부된 경우에는 최대 횟수 전이라도 실패 처리합니다.
단일 MX 사용 | 이 값이 체크되어 있으면 수신처에 여러개의 메일서버(MX)가 있더라도 우선순위가 높은 하나의 MX에게만 메일 발송을 시도합니다. 대량발송을 빨리 끝내야 하는 경우에 적용합니다.
MX 간 대기시간 | 수신처에 여러개의 메일서버(MX)가 있는 경우에 MX들을 순환하며 메일을 발송할 때 폭탄메일로 간주되지 않기 위하여 각 MX에 대한 발송 시도 사이에 부여하는 대기시간입니다.
메일링 반송메일 취소 | 이 값이 체크되어 있으면 대량메일 발송시에 생성되는 반송메일을 발송하지 않고 취소합니다.
수신 설정
접근 차단 IP | 설정해 둔 값으로 시작하는 IP에서 오는 접속을 차단합니다. 192.168 은 192.168.0.0 에서 192.168.255.255 의 IP에서 오는 접속은 차단하겠다는 의미입니다.
폭탄메일 거부 | 이 값이 체크되어 있으면 설정된 주기 내에 동일 IP에서 연속적으로 오는 폭탄메일로 의심되는 메일을 수신하지 않고 거부합니다.
수신 허용 도메인 | 발송자가 설정해 둔 도메인으로 된 메일에 대해 불법메일 검사를 하지 않고 수신을 허용합니다.
수신 허용 IP | 설정해 둔 값으로 시작하는 IP에 대해 불법메일 검사를 하지 않고 수신을 허용합니다. 192.168 은 192.168.0.0 에서 192.168.255.255 의 IP에 대해 릴레이를 허용하겠다는 의미입니다.
릴레이 허용 IP | 설정해 둔 값으로 시작하는 IP에 대해 불법메일 검사를 하지 않고 릴레이를 허용합니다. 192.168 은 192.168.0.0 에서 192.168.255.255 의 IP에 대해 릴레이를 허용하겠다는 의미입니다.
SMTP 최대수신자수 | 메일 수신 또는 릴레이시 한통당 허용하는 최대 수신자 수입니다. 무조건허용으로 설정한 경우에는 최대값을 적용하고, 조건부허용으로 설정한 경우에는 수신이 허용된 도메인이나 IP에서 오는 메일에 대해서만 최대값을 적용하고 그 외에는 기본값을 적용합니다.
RBL 검사 | RBL 검사 결과 발송지의 IP가 KISA-RBL에 등록된 불법 발송지로 의심되는 메일을 수신할지, 거부할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '통과' = 수신 허용 '차단' = 수신 거부 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다. 수신초기단계검사가 체크되어 있으면 메일수신 전단에서 RBL 검사를 합니다. 로그생략이 체크되어 있으면 로그에 RBL 검사 과정을 기록하지 않습니다. 검사 수준은 다음과 같습니다. '약' = KISA RBL 레벨 1 적용 '중' = KISA RBL 레벨 2 적용 '강' = KISA RBL 레벨 3 적용 상위 수준은 하위 수준의 검사를 포함합니다.
SPF 검사 | SPF 검사 결과 발송자 도메인의 IP와 발송지의 IP가 상이한 불법메일로 의심되는 메일을 수신할지, 거부할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '통과' = 수신 허용 '차단' = 수신 거부 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다. 수신초기단계검사가 체크되어 있으면 메일수신 전단에서 SPF 검사를 합니다. 로그생략이 체크되어 있으면 로그에 SPF 검사 과정을 기록하지 않습니다. SPF-TXT 응답만 검사가 체크되어 있으면 SPF 검사시 SPF-TXT 응답만 검사하고, 언체크되어 있으면 SPF-TXT 응답 레코드가 없는 경우에 MX/A 응답까지 검사합니다. DNS 응답에 네트워크 장애가 있는 경우 설정된 횟수만큼 재검사를 합니다. DNS 응답 오류시의 처리 수준은 다음과 같습니다. '약' = 존재하지 않는 도메인인 경우 '중' = DNS 응답 포맷이 비정상인 경우 '강' = DNS 응답에 네트워크 장애가 있는 경우 상위 수준은 하위 수준의 처리를 포함합니다.
스팸패턴 검사 | 제목이나 발송자가 스팸메일로 의심되는 메일을 수신할지, 거부할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '통과' = 수신 허용 '차단' = 수신 거부 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다. 메일 헤더에 대한 검사 수준은 다음과 같습니다. '최소' = 제목이나 발송자 메일주소가 스팸패턴에 걸리는 경우 '표준' = SMTP 진행 과정이나 메일 헤더에서 제목이나 발송자 메일주소가 비정상인 경우 '영문필터' = 제목과 발송자명이 영어, 숫자, 특수문자로만 구성된 경우 상위 수준은 하위 수준의 검사를 포함합니다.
바이러스패턴 검사 | 첨부파일 확장자가 바이러스메일로 의심되는 메일을 수신할지, 거부할지, 계정별 설정에 따를지를 결정합니다. '통과' = 수신 허용 '차단' = 수신 거부 '계정' = 계정별 설정에 따름 이 값이 '계정' 이면 계정별 설정에 따릅니다.
강제 패턴 검사 | 이 값이 체크되어 있으면 수신 허용된 발송처에서 온 메일이라도 스팸/바이러스 패턴 검사를 수행합니다.
기타 설정
포워딩메일 사용 | 계정으로 메일이 들어오면 포워딩메일주소로 알림메일을 발송할지, 원본 그대로 전달할지 결정합니다. '금지' = 포워딩메일주소로 메일을 발송하지 않음 '알림' = 알림메일을 만들어 발송 '전달' = 수신한 메일을 원본 그대로 전달 계정에 포워딩메일주소가 설정되어 있지 않으면 이 설정은 적용되지 않습니다.
로그생략 | 이 값이 체크되어 있으면 로그를 기록하지 않습니다.
발송지연시간 | 발송 부하를 조절하기 위하여 부여하는 데이터 전송 중의 지연시간입니다.
다운로드지연시간 | 웹메일 부하를 조절하기 위하여 부여하는 데이터 다운로드 중의 지연시간입니다.
원격 제어 허용 | 이 값이 체크되어 있고 인증키가 일치하면 원격 제어 IP에 대하여 웹포트를 통한 사용자 및 관리자 원격 제어를 허용합니다. 인증키는 최대 15자의 영문/숫자로 구성합니다.
원격 제어 IP | 원격 제어를 허용할 IP를 설정합니다. 192.168 은 192.168.0.0 에서 192.168.255.255 의 IP에 대해 원격 제어를 허용하겠다는 의미입니다.
서명 | 여기에 작성한 내용은 자동으로 생성되는 발송 메일의 꼬리말로 들어가게 됩니다.
머리말 | 여기에 작성한 내용은 웹메일에서 작성하는 모든 메일의 머리말로 들어가게 됩니다.
꼬리말 | 여기에 작성한 내용은 웹메일에서 작성하는 모든 메일의 꼬리말로 들어가게 됩니다.